Zainstaluj sterownik portu: uruchom CH341SER.EXE, 
kliknij pierwszy przycisk, aby zainstalować sterownik.
  
1. Wyłącz modulator
2. Za pomocą kabla USB podłąćz modulator do komputera
3. Uruchom program T2Update-v3.3.exe
4. Kliknij „Plik”/„Wczytaj plik” - Wybierz plik .STB
5. Włącz modulator
6. Kliknij „Pobierz”
7. Poczekaj chwilę, potwierdź aktualizacje - OK.

UWAGA!
w przypadku kilku modulatorów w jednej instalacj:
"ustawianie innego LNC dla każdego modulatora"